R53VM
Coppia di collettori modulari di ritorno ad aggancio rapido, in ottone, dotati di valvola di intercettazione con volantino manuale, predisposti per comando elettrotermico, per impianti di climatizzazione. Interasse di accoppiamento 50 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Disponibili con attacco per adattatori Base 18 o 3/4”E.