R540F
Termometro a contatto per maniglie R749F. Da abbinare a valvole a sfera R851TH e R251TH (da 3/8" a 1 1/4"). Scala 0÷120 °C, Ø 40 mm.