R542N
Raccordo a squadra, in ottone, con attacco adattatore per tubo rame, plastica o multistrato, per il collegamento a muro di valvole e detentori. Completo di gomito di plastica e rosone. Tubo rame Ø 16 mm, cromato lucido con attacco 1/2"M dotato di autotenuta in EPDM, lunghezza 120 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.