R553DK
Collettore premontato per impianti di climatizzazione, in ottone. Con attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato. Interasse tra le uscite 50 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Composto da:
- 1 collettore premontato R553D.
- 2 valvole multifunzione R269T.
Disponibile con attacco per adattatori R178, R179, R179AM base 18.
Per regolazione automatica dei circuiti utilizzare le teste elettrotermiche serie R478, R478M, R473 o R473M.