R553FP

R553FP302312
Collettore premontato modulare con misuratori di portata, in tecnopolimero. Attacchi: 1” (R269T) x DN32 (collettore) x 3/4”E (stacchi). Interasse tra le uscite 50 mm. Campo di temperatura 5÷60 °C. Pressione massima di esercizio 6 bar (10 bar per collaudo impianto). Composto da: 1 collettore di mandata in tecnopolimero con misuratori di portata (doppia scala: 0÷5 l/min e 0÷1,5 GPM) con funzione di regolazione/intercettazione del fluido; 1 collettore di ritorno in tecnopolimero con valvole di intercettazione con volantino manuale, predisposte per comando elettrotermico e raccordi eccentrici per collegamento alle tubazioni dell’impianto radiante; guarnizioni in EPDM; 2 supporti con collarini; 2 valvole multifunzione in ottone CW617N (mandata e ritorno).