R553W-2
Gusci di coibentazione in polietilene reticolato espanso a celle chiuse, per mandata e ritorno dei collettori R553F, R553D e modulari, con massimo 12 attacchi.