R557R-2
Collettore premontato per impianti di riscaldamento, in ottone, con regolazione a punto fisso. Attacchi da 1”. Connessioni stacchi: base 18. Interasse tra gli stacchi 50 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Composto da: collettore di mandata con detentori frontali di bilanciamento e misuratori di portata scala 0,5÷5 l/min; collettore di ritorno con valvole di intercettazione con volantino manuale, predisposte per comando elettrotermico; tenute in EPDM; termostato di sicurezza precablato; rubinetti di carico e scarico; valvole manuali di sfogo aria; termometri ad immersione; circolatore automodulante conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE; cassetta metallica da incasso in lamiera elettrozincata a profondità regolabile (850÷1200) x 605 x 115÷150 mm (LxHxP), con portello e telaio in lamiera verniciata. Miscelazione ottenuta mediante valvola a tre vie con testa termostatica con campo di regolazione 20÷70 °C. Da completare con stacchi ad alta temperatura serie R553A, per due o tre zone oppure con stacchi di contabilizzazione serie GE550, contatore di energia termica serie GE552 e attuatore valvola di zona K270.