R580CS
Collettori componibili semplici per acqua sanitaria, in ottone nichelato. Attacchi: G 3/4” x 3/4”E o G 1” x 3/4”E. Disponibili con 2, 3 o 4 stacchi. Filetti di collegamento perfettamente fasati per il corretto allineamento dei collettori, con tenuta garantita da O-Ring. Fluidi di impiego: acqua sanitaria, acqua con glicole per impianti di climatizzazione. Massima percentuale di glicole: 30%. Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Interasse tra gli stacchi: 40 mm. Corpo collettore: ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato. O-Ring di tenuta: EPDM.