R580I
Raccordo filettato femmina-femmina. In ottone. Con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Disponibile con attacco per adattatori R178, R179, R179AM base 16.