R580M
Collettore modulare ad aggancio rapido, in ottone. Interasse di accoppiamento 35 mm (DN25) o 50 mm (DN32). Campo di temperatura 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Disponibile con attacco per adattatori R178, R179, R179AM base 16 o base 18.