R585C - stacchi 1/2”
Collettori componibili per impianti sanitari, con rubinetti di intercettazione, in ottone. Attacchi: G 3/4” x G 1/2”. Disponibili da 2 a 4 stacchi. Dotati di volantini di manovra con placchette identificative per le varie utenze. Fluido di impiego: acqua, soluzione glicolate (max. 30 % di glicole). Campo di temperatura: 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Interasse tra gli stacchi: 40 mm. Corpo collettore: ottone CW617N - UNI EN 12165. Volantino di manovra: ABS. Placchette del volantino di manovra: alluminio. Otturatore: ottone CW614N - UNI EN 12164.