R585M
Collettore modulare ad aggancio rapido per impianti sanitari, con rubinetto di intercettazione. In ottone. Con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Interasse attacchi moduli assemblati 35 mm. Campo di temperatura 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Disponibile con attacco per adattatori R178, R179, R179AM base 16.