R586R

R586RY101
Gruppo di distribuzione per gestire il riscaldamento e il raffrescamento per una zona dell’impianto. Attacchi: lato impianto G 1”F; lato centrale termica G 1-1/2”M; interasse stacchi di mandata e ritorno 125 mm. Completo di: stacco di mandata in ottone provvisto di circolatore a basso consumo energetico conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE (interasse 180 mm) e Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C); stacco di ritorno in ottone provvisto di Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola di ritegno in POM. Stacchi di mandata e ritorno reversibili. Coibentazione rigida in EPP (densità 35 kg/m3). Piastra per fissaggio a parete (tasselli esclusi). Guarnizioni in EPDM. Campo di temperatura 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Peso 5,8 kg. Possibilità di installazione di un kit di by-pass differenziale tra i due stacchi di mandata e ritorno. Possibilità di installazione di valvole di intercettazione a sfera a monte del gruppo di distribuzione. Conforme CE e UKCA.

R586RY111
Gruppo di distribuzione per gestire il riscaldamento e il raffrescamento per una zona dell’impianto. Attacchi: lato impianto G 1”F; lato centrale termica G 1-1/2”M; interasse stacchi di mandata e ritorno 125 mm. Completo di: stacco di mandata in ottone provvisto di tronchetto per inserimento del circolatore (interasse 180 mm, attacchi G 1-1/2”M) e Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C); stacco di ritorno in ottone provvisto di Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola di ritegno in POM. Stacchi di mandata e ritorno reversibili. Coibentazione rigida in EPP (densità 35 kg/m3). Piastra per fissaggio a parete (tasselli esclusi). Guarnizioni in EPDM. Campo di temperatura 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Peso 4,0 kg. Possibilità di installazione di un kit di by-pass differenziale tra i due stacchi di mandata e ritorno. Possibilità di installazione di valvole di intercettazione a sfera a monte del gruppo di distribuzione.

R586RY102
Gruppo di distribuzione per gestire il riscaldamento e il raffrescamento per una zona dell’impianto. Attacchi: lato impianto G 1”F; lato centrale termica G 1-1/2”M; interasse stacchi di mandata e ritorno 125 mm. Completo di: stacco di mandata in ottone provvisto di circolatore a basso consumo energetico conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE (interasse 180 mm), Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola miscelatrice a sfera motorizzabile; stacco di ritorno in ottone provvisto di Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola di ritegno in POM. Stacchi di mandata e ritorno reversibili. Coibentazione rigida in EPP (densità 35 kg/m3). Piastra per fissaggio a parete (tasselli esclusi). Guarnizioni in EPDM. Campo di temperatura 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Peso 6,8 kg. Possibilità di installazione di un kit di by-pass differenziale tra i due stacchi di mandata e ritorno. Possibilità di installazione di valvole di intercettazione a sfera a monte del gruppo di distribuzione. Possibilità di installazione dell’attuatore della valvola miscelatrice comandabile dai prodotti di termoregolazione della serie KLIMAbus. Conforme CE e UKCA.

R586RY112
Gruppo di distribuzione per gestire il riscaldamento e il raffrescamento per una zona dell’impianto. Attacchi: lato impianto G 1”F; lato centrale termica G 1-1/2”M; interasse stacchi di mandata e ritorno 125 mm. Completo di: stacco di mandata in ottone provvisto di tronchetto per inserimento del circolatore (interasse 180 mm, attacchi G 1-1/2”M), Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola miscelatrice a sfera motorizzabile; stacco di ritorno in ottone provvisto di Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola di ritegno in POM. Stacchi di mandata e ritorno reversibili. Coibentazione rigida in EPP (densità 35 kg/m3). Piastra per fissaggio a parete (tasselli esclusi). Guarnizioni in EPDM. Campo di temperatura 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Peso 5,0 kg. Possibilità di installazione di un kit di by-pass differenziale tra i due stacchi di mandata e ritorno. Possibilità di installazione di valvole di intercettazione a sfera a monte del gruppo di distribuzione. Possibilità di installazione dell’attuatore della valvola miscelatrice comandabile dai prodotti di termoregolazione della serie KLIMAbus.

R586RY103
Gruppo di distribuzione per gestire il riscaldamento e il raffrescamento per una zona dell’impianto. Attacchi: lato impianto G 1”F; lato centrale termica G 1-1/2”M; interasse stacchi di mandata e ritorno 125 mm. Completo di: stacco di mandata in ottone provvisto di circolatore a basso consumo energetico conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE (interasse 180 mm), Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola miscelatrice a settore motorizzabile dotata di by-pass fisso opzionale; stacco di ritorno in ottone provvisto di Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola di ritegno in POM. Stacchi di mandata e ritorno reversibili. Coibentazione rigida in EPP (densità 35 kg/m3). Piastra per fissaggio a parete (tasselli esclusi). Guarnizioni in EPDM. Campo di temperatura 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Peso 6,7 kg. Possibilità di installazione di un kit di by-pass differenziale tra i due stacchi di mandata e ritorno. Possibilità di installazione di valvole di intercettazione a sfera a monte del gruppo di distribuzione. Possibilità di installazione dell’attuatore della valvola miscelatrice comandabile dai prodotti di termoregolazione della serie KLIMAbus. Conforme CE e UKCA.

R586RY113
Gruppo di distribuzione per gestire il riscaldamento e il raffrescamento per una zona dell’impianto. Attacchi: lato impianto G 1”F; lato centrale termica G 1-1/2”M; interasse stacchi di mandata e ritorno 125 mm. Completo di: stacco di mandata in ottone provvisto di tronchetto per inserimento del circolatore (interasse 180 mm, attacchi G 1-1/2”M), Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola miscelatrice a settore motorizzabile dotata di by-pass fisso opzionale; stacco di ritorno in ottone provvisto di Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola di ritegno in POM. Stacchi di mandata e ritorno reversibili. Coibentazione rigida in EPP (densità 35 kg/m3). Piastra per fissaggio a parete (tasselli esclusi). Guarnizioni in EPDM. Campo di temperatura 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Peso 4,9 kg. Possibilità di installazione di un kit di by-pass differenziale tra i due stacchi di mandata e ritorno. Possibilità di installazione di valvole di intercettazione a sfera a monte del gruppo di distribuzione. Possibilità di installazione dell’attuatore della valvola miscelatrice comandabile dai prodotti di termoregolazione della serie KLIMAbus.

R586RY104
Gruppo di distribuzione per gestire il riscaldamento per una zona dell’impianto. Attacchi: lato impianto G 1”F; lato centrale termica G 1-1/2”M; interasse stacchi di mandata e ritorno 125 mm. Completo di: stacco di mandata in ottone provvisto di circolatore a basso consumo energetico conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE (interasse 180 mm), Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola miscelatrice termostatica; stacco di ritorno in ottone provvisto di Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola di ritegno in POM. Stacchi di mandata e ritorno reversibili. Coibentazione rigida in EPP (densità 35 kg/m3). Piastra per fissaggio a parete (tasselli esclusi). Guarnizioni in EPDM. Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio 5 bar. Peso 7,0 kg. Possibilità di installazione di un kit di by-pass differenziale tra i due stacchi di mandata e ritorno. Possibilità di installazione di valvole di intercettazione a sfera a monte del gruppo di distribuzione. Conforme CE e UKCA.

R586RY114
Gruppo di distribuzione per gestire il riscaldamento per una zona dell’impianto. Attacchi: lato impianto G 1”F; lato centrale termica G 1-1/2”M; interasse stacchi di mandata e ritorno 125 mm. Completo di: stacco di mandata in ottone provvisto di tronchetto per inserimento del circolatore (interasse 180 mm, attacchi G 1-1/2”M), Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola miscelatrice termostatica; stacco di ritorno in ottone provvisto di Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola di ritegno in POM. Stacchi di mandata e ritorno reversibili. Coibentazione rigida in EPP (densità 35 kg/m3). Piastra per fissaggio a parete (tasselli esclusi). Guarnizioni in EPDM. Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio 5 bar. Peso 5,2 kg. Possibilità di installazione di un kit di by-pass differenziale tra i due stacchi di mandata e ritorno. Possibilità di installazione di valvole di intercettazione a sfera a monte del gruppo di distribuzione.

R586RY131
Gruppo di distribuzione per gestire il riscaldamento e il raffrescamento per una zona dell’impianto. Attacchi: lato impianto G 1-1/4”F; lato centrale termica G 2”M; interasse stacchi di mandata e ritorno 125 mm. Completo di: stacco di mandata in ottone provvisto di circolatore a basso consumo energetico conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE (interasse 180 mm) e Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C); stacco di ritorno in ottone provvisto di Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola di ritegno in POM. Stacchi di mandata e ritorno reversibili. Coibentazione rigida in EPP (densità 35 kg/m3). Piastra per fissaggio a parete (tasselli esclusi). Guarnizioni in EPDM. Campo di temperatura 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Peso 7,9 kg. Possibilità di installazione di un kit di by-pass differenziale tra i due stacchi di mandata e ritorno. Possibilità di installazione di valvole di intercettazione a sfera a monte del gruppo di distribuzione. Conforme CE e UKCA.

R586RY141
Gruppo di distribuzione per gestire il riscaldamento e il raffrescamento per una zona dell’impianto. Attacchi: lato impianto G 1-1/4”F; lato centrale termica G 2”M; interasse stacchi di mandata e ritorno 125 mm. Completo di: stacco di mandata in ottone provvisto di tronchetto per inserimento del circolatore (interasse 180 mm, attacchi G 2”M) e Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C); stacco di ritorno in ottone provvisto di Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola di ritegno in POM. Stacchi di mandata e ritorno reversibili. Coibentazione rigida in EPP (densità 35 kg/m3). Piastra per fissaggio a parete (tasselli esclusi). Guarnizioni in EPDM. Campo di temperatura 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Peso 6,6 kg. Possibilità di installazione di un kit di by-pass differenziale tra i due stacchi di mandata e ritorno. Possibilità di installazione di valvole di intercettazione a sfera a monte del gruppo di distribuzione.

R586RY133
Gruppo di distribuzione per gestire il riscaldamento e il raffrescamento per una zona dell’impianto. Attacchi: lato impianto G 1-1/4”F; lato centrale termica G /2”M; interasse stacchi di mandata e ritorno 125 mm. Completo di: stacco di mandata in ottone provvisto di circolatore a basso consumo energetico conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE (interasse 180 mm), Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola miscelatrice a settore motorizzabile dotata di by-pass fisso opzionale; stacco di ritorno in ottone provvisto di Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola di ritegno in POM. Stacchi di mandata e ritorno reversibili. Coibentazione rigida in EPP (densità 35 kg/m3). Piastra per fissaggio a parete (tasselli esclusi). Guarnizioni in EPDM. Campo di temperatura 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Peso 8,2 kg. Possibilità di installazione di un kit di by-pass differenziale tra i due stacchi di mandata e ritorno. Possibilità di installazione di valvole di intercettazione a sfera a monte del gruppo di distribuzione. Possibilità di installazione dell’attuatore della valvola miscelatrice comandabile dai prodotti di termoregolazione della serie KLIMAbus. Conforme CE e UKCA.

R586RY143
Gruppo di distribuzione per gestire il riscaldamento e il raffrescamento per una zona dell’impianto. Attacchi: lato impianto G 1-1/4”F; lato centrale termica G 2”M; interasse stacchi di mandata e ritorno 125 mm. Completo di: stacco di mandata in ottone provvisto di tronchetto per inserimento del circolatore (interasse 180 mm, attacchi G 2”M), Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola miscelatrice a settore motorizzabile dotata di by-pass fisso opzionale; stacco di ritorno in ottone provvisto di Valvola di intercettazione a sfera con termometro integrato (scala 0÷120 °C) e valvola di ritegno in POM. Stacchi di mandata e ritorno reversibili. Coibentazione rigida in EPP (densità 35 kg/m3). Piastra per fissaggio a parete (tasselli esclusi). Guarnizioni in EPDM. Campo di temperatura 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Peso 6,9 kg. Possibilità di installazione di un kit di by-pass differenziale tra i due stacchi di mandata e ritorno. Possibilità di installazione di valvole di intercettazione a sfera a monte del gruppo di distribuzione. Possibilità di installazione dell’attuatore della valvola miscelatrice comandabile dai prodotti di termoregolazione della serie KLIMAbus.