R586S
Gruppo di circolazione preassemblato a due vie, per impianti solari termici. Fluidi di impiego: acqua, soluzioni glicolate (massimo 50 %). Gruppo composto da: circolatore ErP con doppia possibilità di funzionamento: 3 velocità o prevalenza variabile; valvola di sicurezza tarata a 6 bar, conforme alla normativa PED 2014/68/UE - cat. IV; rubinetti di carico/scarico; manometro con scala 0÷10 bar; attacco G 3/4” M per collegamento vaso di espansione; gruppo disaeratore con valvola di scarico manuale; guscio di coibentazione; termometri di mandata e ritorno con scala 0÷120 °C; valvole a sfera con ritegno integrato; misuratore di portata meccanico (campo di misurazione 2÷12 l/min) per il calcolo diretto dell’energia termica
fornita dai collettori solari. Alimentazione 230 Vac; 50 Hz. Attacchi circuito solare: G 3/4”M (interasse 125 mm). Attacchi circuito bollitore: G 3/4”M (interasse 125 mm). Dimensioni 315x495x150 mm (LxHxP). Temperatura massima di esercizio 120 °C. Pressione nominale PN10.