R586SEFL

R586SEY22
Collettore da centrale termica multifunzione in acciaio dotato di connessioni per il circuito primario (flange DN65-PN10 per attacchi dal basso; G 2”F per attacchi laterali) e due derivazioni per il circuito secondario (flange DN40 PN6), valvola di sfogo aria automatica, rubinetto di scarico e guscio di coibentazione. Trova normale impiego nelle centrali termiche degli impianti di riscaldamento e raffrescamento dotati di più zone di regolazione. Possibilità di installazione in serie di due collettori da centrale, in modo tale da poter installare fino a sei gruppi di distribuzione DN40 e soddisfare esigenze impiantistiche molto grandi. Dotato di funzione separatore idraulico attivabile meccanicamente. Fluido di impiego: acqua, soluzione glicolate (max. 50 % di glicole). Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar. Interasse stacchi secondario: 160 mm. Peso: 30 kg.

R586SEY23
Collettore da centrale termica multifunzione in acciaio dotato di connessioni per il circuito primario (flange DN65-PN10 per attacchi dal basso; G 2”F per attacchi laterali) e tre derivazioni per il circuito secondario (flange DN40 PN6), valvola di sfogo aria automatica, rubinetto di scarico e guscio di coibentazione. Trova normale impiego nelle centrali termiche degli impianti di riscaldamento e raffrescamento dotati di più zone di regolazione. Possibilità di installazione in serie di due collettori da centrale, in modo tale da poter installare fino a sei gruppi di distribuzione DN40 e soddisfare esigenze impiantistiche molto grandi. Dotato di funzione separatore idraulico attivabile meccanicamente. Fluido di impiego: acqua, soluzione glicolate (max. 50 % di glicole). Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar. Interasse stacchi secondario: 160 mm. Peso: 38 kg.