R586SEP

R586SEY02
Collettore da centrale termica multifunzione in acciaio dotato di connessioni per il circuito primario (G 1-1/4”F) e due derivazioni per il circuito secondario (G 1”M), valvola di sfogo aria automatica, rubinetto di scarico e guscio di coibentazione. Trova normale impiego nelle centrali termiche degli impianti di riscaldamento e raffrescamento dotati di più zone di regolazione. Possibilità di installazione in serie di due collettori da centrale, in modo tale da poter installare fino a sei gruppi di distribuzione DN25 e soddisfare esigenze impiantistiche molto grandi. Dotato di funzione separatore idraulico attivabile meccanicamente. Fluido di impiego: acqua, soluzione glicolate (max. 50 % di glicole). Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar. Interasse stacchi secondario: 125 mm. Peso: 7,5 kg.

R586SEY03
Collettore da centrale termica multifunzione in acciaio dotato di connessioni per il circuito primario (G 1-1/4”F) e tre derivazioni per il circuito secondario (G 1”M), valvola di sfogo aria automatica, rubinetto di scarico e guscio di coibentazione. Trova normale impiego nelle centrali termiche degli impianti di riscaldamento e raffrescamento dotati di più zone di regolazione. Possibilità di installazione in serie di due collettori da centrale, in modo tale da poter installare fino a sei gruppi di distribuzione DN25 e soddisfare esigenze impiantistiche molto grandi. Dotato di funzione separatore idraulico attivabile meccanicamente. Fluido di impiego: acqua, soluzione glicolate (max. 50 % di glicole). Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar. Interasse stacchi secondario: 125 mm. Peso: 13 kg.

R586SEY12
Collettore da centrale termica multifunzione in acciaio dotato di connessioni per il circuito primario (G 1-1/2”F) e due derivazioni per il circuito secondario (G 1-1/4”M), valvola di sfogo aria automatica, rubinetto di scarico e guscio di coibentazione. Trova normale impiego nelle centrali termiche degli impianti di riscaldamento e raffrescamento dotati di più zone di regolazione. Possibilità di installazione in serie di due collettori da centrale, in modo tale da poter installare fino a sei gruppi di distribuzione DN32 e soddisfare esigenze impiantistiche molto grandi. Dotato di funzione separatore idraulico attivabile meccanicamente. Fluido di impiego: acqua, soluzione glicolate (max. 50 % di glicole). Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar. Interasse stacchi secondario: 125 mm. Peso: 11 kg.

R586SEY13
Collettore da centrale termica multifunzione in acciaio dotato di connessioni per il circuito primario (G 1-1/2”F) e tre derivazioni per il circuito secondario (G 1-1/4”M), valvola di sfogo aria automatica, rubinetto di scarico e guscio di coibentazione. Trova normale impiego nelle centrali termiche degli impianti di riscaldamento e raffrescamento dotati di più zone di regolazione. Possibilità di installazione in serie di due collettori da centrale, in modo tale da poter installare fino a sei gruppi di distribuzione DN32 e soddisfare esigenze impiantistiche molto grandi. Dotato di funzione separatore idraulico attivabile meccanicamente. Fluido di impiego: acqua, soluzione glicolate (max. 50 % di glicole). Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar. Interasse stacchi secondario: 125 mm. Peso: 15 kg.