R587
Collettore complanare in ottone nichelato, con attacchi per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Interasse principale (tra mandata e ritorno) 55 mm. Interasse tra gli stacchi 38 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Disponibile nelle misure 3/4”F x 16 oppure 1”F x 16.