R620
Rubinetto da giardino, a sfera, con attacchi filettati maschio-portagomma. In ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. Passaggio standard. Maniglia a farfalla in alluminio verniciato di colore rosso o blu a seconda delle versioni. Asta di comando con doppio O-Ring di tenuta. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma. Temperatura minima di esercizio: 5 °C. Temperatura massima di esercizio: 90 °C. Pressione massima di esercizio a 20 °C con acqua: 1,0 MPa (10 bar).