R622
Sconnettore per collegamenti idrici alla rete di distribuzione con tubi in materiale plastico. Attacchi 3/4". Coefficiente di portata Kv=1,4. Campo di temperatura 4÷70 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Pressione minima a monte dello sconnettore 0,21 bar.