R694
Valvola con sfera serie MINI, con attacchi filettati femmina-maschio. Idonea per acqua per impianti di riscaldam./raffrescam. e gas non pericolosi. In ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. Passaggio standard. Maniglia a leva corta in plastica con coperchio di colore rosso, verde e blu per ottimale caratterizzazione dell’impianto. Asta di comando con O-Ring di tenuta. Temperatura minima di esercizio: 0 °C con soluzioni glicolate. Temperatura massima di esercizio: 90 °C. Pressione massima di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 1,6 MPa (16 bar).