R74A

R74A non magnetizzabili
Filtro a Y, ispezionabile, con cestello in acciaio inox. Attacchi filettati femmina ISO 228. Corpo ottone UNI EN 12165 CW617N per 3/8”÷1-1/4”; ottone EN 1982 CB753S per 1-1/2”÷2 1/2”; bronzo UNI EN 1982 CB491K per 3”, 4”. Tappo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Guarnizione in EPDM. Fluidi compatibili: acqua e soluzione glicolate (max. 50%). Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Capacità filtrante: 500 μm.

R74A magnetizzabili
Filtro a Y, ispezionabile, con cestello in acciaio e possibilità di installazione di un kit magnete. Attacchi filettati femmina ISO 228. Corpo e tappo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Guarnizione in EPDM. Rete metallica in acciaio inox AISI 304. Fluidi compatibili: acqua e soluzione glicolate (max. 50%). Campo di temperatura 5÷110 °C (anche con magnete P74M-1 installato). Pressione massima di esercizio 30 bar. Capacità filtrante: 500 μm.