R74M

R74MY003/008
Filtro a Y, ispezionabile, con cestello in acciaio e magnete interno. Attacchi filettati femmina ISO 228. Corpo e tappo in ottone UNI EN 12165 CW617N. O-Ring in EPDM. Rete metallica in acciaio inox AISI 304. Magnete in neodimio N35H con rivestimento in materiale plastico. Fluidi compatibili: acqua con glicole (max. 50%) per impianti di climatizzazione. Campo di temperatura 5÷70 °C (90 °C per picchi). Pressione massima di esercizio 30 bar. Capacità filtrante: 500 μm.

R74MY013/018
Filtro a Y, ispezionabile, con cestello in acciaio e magnete interno. Attacchi filettati femmina ISO 228. Corpo e tappo in ottone UNI EN 12165 CW617N. O-Ring in EPDM. Rete metallica in acciaio inox AISI 304. Magnete in neodimio N35H con rivestimento in acciaio inox AISI 304. Fluidi compatibili: acqua con glicole (max. 50%) per impianti di climatizzazione. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 30 bar. Capacità filtrante: 500 μm.