R87FL
Disaeratore da centrale termica con attacchi flangiati EN 1092-1 PN16 disponibile nelle misure da DN50 a DN150. Dotato di guscio di coibentazione in PE espanso, tappo di scarico aria con guarnizioni igroscopiche e rubinetto di scarico laterale. Corpo superiore e ghiera in ottone CW617N - UNI EN 12165. Corpo inferiore in acciaio verniciato. Maglia metallica interna in acciaio. Guarnizioni in EPDM. Installazione solo su tubazioni orizzontali. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 30 %). Campo temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Pressione massima di funzionamento sfogo aria: 6 bar. Attacco tappo di scarico: G 1”F.