R88EI
Valvola automatica compatta di sfogo aria, con scarico orizzontale orientabile e guarnizioni igroscopiche, per impianti di riscaldamento o raffrescamento. Disponibile con attacchi G 3/8”M, R 1/2” con valvola di intercettazione separata dal corpo. Dotata di filtro ispezionabile con capacità filtrante 500 μm. Corpo: ottone UNI EN 12165 CW617N. Coperchio, tappo e forcella: PA66 caricato con fibre di vetro. O-Ring: EPDM. Molle e filtro: acciaio inox. Galleggiante: PP-H. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 50%). Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Pressione massima di funzionamento sfogo aria 7 bar.