R88I
Valvola automatica di sfogo aria completa di rubinetto di intercettazione serie R160, per impianti di riscaldamento/raffrescamento o impianti sanitari. Corpo e coperchio in ottone UNI EN 12165 CW617N. O-ring in EPDM. Molla interna dell’otturatore in acciaio Inox. Galleggiante in PP-H. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (massimo 50 %). Campo di temperatura 5÷120 °C. Pressione massima di esercizio 14 bar. Pressione massima di funzionamento sfogo aria 7 bar.