R89
Valvola automatica di sfogo aria ad alte prestazioni di scarico, con scarico verticale orientabile e guarnizioni igroscopiche, per impianti di riscaldamento o raffrescamento. Disponibile con attacchi da G 3/8”M a G 1”M con o senza valvola di intercettazione integrata. Dotata di filtro ispezionabile con capacità filtrante 500 μm. Corpo: ottone UNI EN 12165 CW617N. Coperchio, tappo e forcella: PA66 caricato con fibre di vetro. O-Ring: EPDM. Molle e filtro: acciaio inox. Galleggiante: PP-H. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 50%). Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Pressione massima di funzionamento sfogo aria 5 bar.