R90
Tappo per radiatori, in ottone nichelato. Dotato di valvolina di sfogo aria manuale e guarnizione di tenuta in EPDM. Apertura con chiave a quadro e possibilità di rotazione dello scarico. Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 25 bar.