R984
Strato di protezione impermeabile al vapore acqueo, per impianti a pavimento radiante. Dotato di griglia disegnata per facilitare la posa del tubo, con maglia 50x50 mm. Dimensioni rotoli 1,25x100 m.