R984
Strato di protezione impermeabile al vapore acqueo, per impianti a pavimento radiante. Dotato di griglia stampata 50 x 50 mm per facilitare la posa del tubo. Dimensione rotolo 1,25 x 100 m. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ (mu) ≥ 10000. Rigidità dinamica SD > 100 MN/m3. Materiale: polietilene impermeabile al vapore acqueo. Spessore: 200 µm.