R99S
Valvola automatica di sfogo aria, ideale per impianti solari termici. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (massimo 50 %). Campo di temperatura -20÷180 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Pressione massima di funzionamento sfogo aria 5 bar.

Versioni e codici:

R99SY003
Valvola automatica di sfogo aria ideale per impianti solari termici. Completo di valvola a sfera. Corpo e coperchio in ottone UNI EN 12165 CW617N. O-ring in EPDM. Molla interna dell’otturatore in acciaio Inox. Galleggiante in TPX. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (massimo 50 %). Campo di temperatura -20÷180 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Pressione massima di funzionamento sfogo aria 5 bar.

R99SY013
Valvola automatica di sfogo aria ideale per impianti solari termici. Corpo e coperchio in ottone UNI EN 12165 CW617N. O-ring in EPDM. Molla interna dell’otturatore in acciaio Inox. Galleggiante in TPX. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (massimo 50 %). Campo di temperatura -20÷180 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Pressione massima di funzionamento sfogo aria 5 bar.