SISTEMA GIACOMINI MULTIGAS
Il Sistema Multigas prevede l’utilizzo abbinato del tubo multistrato serie G999 con i raccordi RM-GAS e consente di realizzare impianti per il trasporto di gas metano e GPL per uso domestico.
Campo di temperatura del Sistema Multigas (tubo e raccordi): 5÷70 °C.
Pressione massima di esercizio del Sistema Multigas (tubo e raccordi): 0,5 bar.
Certificato KIWA UNI KIP-074976/03 per sistemi di tubazione multistrato metallo-plastico e raccordi per installazione interna di trasporto del gas. 

RM139-G
Raccordo curvo 90°, filettato femmina, a pressare multipinza, con staffa a muro. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi multistrato serie Multigas. Doppio O-Ring giallo di tenuta in HNBR, conforme norma EN 549 e EN 682, per impianti di distribuzione gas e idrocarburi liquidi. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304, con scritta della tipologia del raccordo e due bollini gialli di riconoscimento per applicazioni in impianti gas. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm.
Campo di temperatura del Sistema Multigas (tubo e raccordi): 5÷70 °C. 
Pressione massima di esercizio del Sistema Multigas (tubo e raccordi): 0,5 bar.