T25C
Valvola per termoarredo, manuale a regolazione semplice, a squadra, cromata lucida, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Volantino per comando manuale in ABS, cromato lucido. Asta di comando monoblocco in ottone UNI EN 12164 CW614N. Tenuta su asta di comando con O-ring in EPDM. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Attacco radiatore 1/2”M con bocchettone autotenuta in EPDM e attacco per adattatori T178C, T179M.