T31C
Detentore per termoarredo, diritto, cromato lucido, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Cappuccio in ottone, cromato lucido e bocchettone autotenuta in EPDM. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Attacco radiatore 1/2”M e attacco per adattatori T178C, T179M.