T357M
Valvola micrometrica termostatizzabile per termoarredo, a squadra, cromata lucida con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Volantino di comando in plastica, cromato. Asta di comando monoblocco in acciaio Inox. Tenuta su asta di comando con O-ring in EPDM. Per impianti monotubo. Volantino di comando a destra con attacco radiatore dal basso e adduzione da parete. Abbinabile alle sonde serie R171C, R171P, lunghezza 450 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C (5÷90 °C con sonda in plastica). Pressione massima di esercizio 10 bar. Attacco radiatore dal basso 1/2"M e attacco destro a parete per adattatori T178, T179 base 16. Interasse 35 mm. Percentuale di alimentazione al radiatore: 50 % con volantino manuale; 35 % con testa termostatica.