T432C
Valvola per termoarredo micrometrica termostatizzabile, diritta, cromata lucida, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Volantino per comando manuale in ABS, cromato lucido. Asta di comando monoblocco in acciaio inox. Tenuta su asta di comando con O-ring in EPDM. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica 10 bar). Attacco radiatore 1/2”M con bocchettone autotenuta in EPDM e attacco per adattatori T178C, T179M.