T439L
Kit valvola per termoarredo, micrometrica termostatizzabile e detentore a doppia squadra, cromato lucido, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Volantino per comando manuale in ABS, cromato lucido. Asta di comando monoblocco in acciaio inox. Tenuta su asta di comando con O-ring in EPDM. Rosone in ABS, cromato lucido, codice T175DX011 incluso. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Attacco radiatore 1/2”M con bocchettone autotenuta in EPDM e attacco per adattatori T178C, T179M.