T470C
Testa termostatica per termoarredo, cromata lucida, con sensore a liquido, sistema di aggancio rapido CLIP CLAP. Posizioni di regolazione da * a ☼, corrispondenti al campo di temperatura da 8 °C a 30 °C. Possibilità di bloccare o parzializzare l'apertura e/o la chiusura, tramite i limitatori in dotazione. Adattabile a tutte le valvole termostatizzabili serie termoarredo. Campo di temperatura in abbinamento ai corpi valvola 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio in abbinamento ai corpi valvola 10 bar.