GE552-4

GE552Y014
Modulo M-Bus da installare sui contalitri acqua sanitaria GE552Y124, GE552Y125, GE552Y126, GE552Y127.

GE552Y021
Modulo lancia impulsi per centralizzazione dati tramite M-Bus, da installare sui contalitri da centrale termica GE552-3.

GE552Y050
Concentratore locale per acquisizione, elaborazione e registrazione dei dati provenienti dai dispositivi della rete M-Bus. Da utilizzare con software per acquisizione dati GE552Y056.
In grado di gestire fino a 60 dispositivi.

GE552Y058
Datalogger M-Bus/M-Bus Wireless per acquisizione, elaborazione e registrazione dei dati provenienti dai dispositivi M-Bus cablati o Wireless. Gestisce direttamente fino 6 concentratori, max. 500 dispositivi cablati a 20 dispositivi connessi direttamente. Supporta al max. 2500 dispositivi Wireless (tramite ripetitore).

GE552Y059
Concentratore locale per acquisizione, elaborazione e registrazione dei dati provenienti dai dispositivi della rete M-Bus. Da utilizzare con software per acquisizione dati GE552Y056.
Compreso di alimentatore, in grado di gestire fino a 250 dispositivi.

GE552Y060
Modem router 4G/EDGE/GPRS - wireless per connessione remota del datalogger GE552Y058.