K369D
Fascia per giunti di dilatazione, in polietilene espanso a celle chiuse. Lunghezza rotolo 50 m. Misura 150x8 mm (HxS). Campo di temperatura -20÷80 °C. Abbattimento acustico 25 dB. Valore di compressione 13 kPa. Tossicità: indice di tossicità convenzionale 10; indice di fumo 7; classe di fumo F1. Non contiene CFC (freon): in conformità alla L. 549 del 28/12/93.