P15EM
Bocchettone eccentrico in ottone, attacco maschio-sede piana. Da completare con calotta e guarnizione. Per impianti idraulici.