R501
Cassetta da esterno muro con portello rimovibile, per collettori montati su zanche R588ZY001 o R588ZPY001, in lamiera verniciata di colore bianco (RAL 9010). Completa di serratura per la chiusura del portello. Profondità 110 mm.