R572R
Raccordo a gomito, filettato femmina, con staffa a muro. In ottone UNI EN 12165 CW617N. Con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato.