R573D-1
Raccordo a squadra, in ottone, con attacco adattatore per tubo rame, plastica o multistrato, base 16. Gomito di plastica da incasso a filo muro. Per distribuzione sanitaria sfilabile. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Da completare con R541N.