R577D
Tappo di plastica per il montaggio, la messa a livello e la prova idraulica dei raccordi R573D e R573D-1. Con o-ring di tenuta in EPDM.