R588L
Supporto metallico regolabile per collettori R557F. Per impiego in cassetta R557I. Completo di fascette isolanti.

R588S
Collarino per supporto metallico R588L. Completo di fascette isolanti.