R595-1
Cassetta in plastica con coperchio. Fissaggio del coperchio con viti. Per collettori in barra da 3/4” o 1”, collettori modulari DN25, collettori componibili R580C, R585C, R580C-1, R585C-1, R580C-2, R585C-2, R585CS. Profondità 90 mm. Da completare con supporti R598K.