R985B
Guaina blu in PE-HD. Permette la realizzazione di impianti sanitari sfilabili. Disponibile nelle seguenti dimensioni: 25/20 (per tubi fino al Ø 16); 30/25 (per tubi dal Ø 18 fino al Ø 22).